**ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**TECNM/ITAPIZACO/ITP/001/2019**

**LISTADO DE BIENES A COTIZAR INCLUYE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD SOLICITADA** | **CUCOP** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **NOMBRE DEL BIEN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** |
| 1 | 190 | 51501 | Pieza | Computadora de escritorio | Computadora de escritorio, gabinete media torre ATX, fuente de 500W. Procesador Core i5 de octava generación, 6 cores frecuencia básica del procesador 2.8ghz, frecuencia turbo máxima 4.0ghz. Memoria RAM DDR4 8 GB a 2666 MHz de alta velocidad. Disco duro SSD 512Gb, Serial ATA III, 560Mb/s, 6 Gbit/s, 2.5". Teclado, mouse óptico. Monitor LED 24" widescreen Full HD, resolución de 1920x1080, VGA, HDMI, DVI, curvo.  Con sistema operativo con licencia GPL instalado para verificar el funcionamiento del equipo.  Garantías: Memoria RAM 3 años, tarjeta madre 3 años, procesador 3 años, disco duro 3 años, monitor 3 años. |
| 2 | 8 | 51501 | Pieza | Impresora multifuncional | Impresora multifuncional. Imprime hasta 47 ppm. Ciclo de impresión mensual de 150,000 páginas. Velocidad de procesador 1.05 GHz. Memoria de impresión 2GB estándar. Conectividad USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000, (opcional Wi-fi 802.11n). Salida doble cara automático. Capacidad estándar de papel 700 hojas. Copia de 600x600 ppp. Resolución de impresión hasta 1200 ppp. Escaneado blanco, negro y color 1200x1200.  Garantía de 1 año. |
| 3 | 1 | 51501 | Pieza | Servidor de red de 1U de rack. | Servidor de 1U de rack, procesador de 4 núcleos o superior, 2.1 Ghz. Memoria interna DDR4-SDRAM 16 GB. 8 unidades SFF admitidas. 3 puertos PCI 3.0. Fuente de alimentación de 500 W. Sin Sistema Operativo.  Garantía de 1 año |
| 4 | 1 | 51501 | Pieza | Impresora monocromática | Impresora láser monocromática. Imprime hasta 47 ppm. Hasta 110,000 páginas/mes. Velocidad de procesador 1.05 GHz. Memoria de impresión 2GB estándar. Conectividad USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000, (opcional Wi-Fi 802.11n). Salida doble cara automática. Resolución de impresión hasta 1200 ppp.  Garantía de 1 año. |